界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 在“输入/输出”步骤中可以进行哪些设置？

在此面板中可设置按钮操作、输入和输出行。可在此设置脉冲编码器参数和蜂鸣器脉冲长度。此面板有一个到图像缓冲设置的连接，可将 FTP 图像传输至服务器。

Note: default,DM050,DM060,DM070,DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,DM8700Base,DM8000Base,MX-1000,MX-1500