界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 什么是内部消息延迟？

内部消息延迟以毫秒为计量单位，控制无线读码器中储存的解码数据传输间的延迟时间。

默认情况下，读码器的延迟时间为 1 毫秒，但可以根据任何旨在接收输入数据的应用需要，最多增加延迟至 10000 毫秒。

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500