界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 什么是同步读码器选项？

在单击、连击、连续和自触发模式下，可以使用同步接口同步多个设备上的图像采集。

同步可使用一个共用的频闪照明同时曝光所有的传感器。您也可以按定义顺序触发多个同步读码器，以避免相对的读码器互挡光线。请注意，同步触发仅支持专用连接器上的外部照明。

请注意，这一机制不能同步和其他的成像器设置 — 例如，必须在每台读码器上单独配置曝光和增益。此功能仅通过现有多个代码同步机制同步实际的图像采集、触发次数。

要在读码器上设置同步采集，则要在同步的读码器 (IEEE1588)下方Dataman设置工具的 多个读码器同步 面板中启用 PTP（精确时间协议）选项。对每个读码器设置仅辅助相机，来定义 “多个读码器同步” 读码器关系。

以下步骤对设置进行了更详细的介绍：

1. 勾选启用 PTP。

2. 如果网络中已有 PTP 码时钟，保持选中仅辅助相机复选框（至少一台读码器以其他方式取消选中该复选框）。

3. 在状态框中查看协议状态。

4. 启用由PTP同步的MRS以同步多个读码器同步触发。

5. 如果需要，设置触发开始与同步采集时间戳记之间的时间。这是指主读码器添加到触发器的时间，以确保所有设备在此时间戳之前已收到 TCP 数据包。

6. 如果需要，设置已添加到同步采集时间戳的本地偏移。这表示辅助读码设备添加到时间戳以实现偏移图像采集的时间。

Note: DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380