界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 可以更改哪些系统设置？

可以通过“高级”选项卡的“系统设置”下拉列表，在读码、不读码以及读码验证失败时控制读码器的具体操作。

- 音量控制信号音的大小。

- 音调次数控制信号响起的次数。

- LED 颜色设置读码器状态指示器上显示的颜色（装在读码器背面）。

Note: DMAE50