界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如何设置未读取图像模式？

未读取图像对每次触发仅储存一个图像，可以选择其中一个。未读取图像周期储存每 n 个读取失败的图像。这根据整个触发模式进行评估。例如，如果选择了长度为 5 的连击触发模式并将周期设置为 3，则会储存首击的第 1 和第 4 个图像，第二次单击的第 2 和第 5 个图像。

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503