界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 什么是不同的过滤器？

- 均衡：该过滤器重新分配图像中像素的亮度值，从而使亮度级别的范围体现得更为均衡。如果图像过暗或过亮，可使用这个过滤器。

- 拉伸：该过滤器可将输入图像的灰度值按线性比例放大或拉伸到全 256 级灰度，结果使输出图像的对比度增加。

- 低通：使用该过滤器会导致输出图像的边缘出现光滑或模糊不清的情况。

- 扩展：该过滤器可增强明特性并降低暗特性，结果使输出图像的明像素区域更大。使用这个过滤器可删除暗斑。

- 削弱：该过滤器可降低明特性并增强暗特性，结果使输出图像的暗像素区域更大。使用这个过滤器可删除亮斑。

- 松散：该过滤器根据扩展情况执行削弱操作，过滤掉比处理周围尺寸小的明特性。结果使输出图像的总体亮度稍有降低。

- 紧密：该过滤器根据削弱情况执行扩展操作，过滤掉比处理周围尺寸小的暗特性。结果使输出图像的总体亮度稍有增加。

- 自动拉伸：该过滤器可减少像素值范围，它映射的像素值范围从 0 至 255。

- 光密度：该过滤器根据对数标度指定倒置的像素值。结果是输出图像通过测量通过它们的光量显示出输入图像中的对象密度和特性。对象和特性的密度越大，表示输出图像的像素越亮。

- 倒置：该过滤器根据 256 级灰度指定倒置的像素值。结果是使输出图像呈现输入图像的“底片”。

- 中值：此过滤器应用于图像的所有像素。对于每个像素，过滤器观察周围像素的亮度，并将像素设置为中值。这使得图像更平滑，具有较少和较弱的极限值。

- 伽马校正：此过滤器基于作为子设置提供的伽马校正值进行亮度调整。

- 缩放比例：此过滤器允许图像沿 X 轴和 Y 轴（各自或同时）进行百分比缩放。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470, DM503,DM8600,DM8700