界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如何使用测试按钮？

点击测试按钮来测试带配置的设备，无需中断生产。

如果选择了外部（任何非 演示或自触发模式）实时按钮下方的触发类型，可以在测试模式下自动触发读码器。使用触发器开和触发器关次数可以在测试模式下自动触发读码器。为方便起见，可以查看计算的触发频率。

可以减少触发器开或触发器关的次数以缩减周期时间，从而增加触发频率。

注：根据读取设置、要读取的代码和连接接口的不同，可能会有速度限制，在更高的速度下，可有助于禁用图像传输。

以下是一些典型用例：

- 触发器开 = 20 毫秒，触发器关 = 1980 毫秒 -> 频率 > = 0.5 赫兹（默认值）
- 触发器开 = 20 毫秒，触发器关 = 980 毫秒 -> 频率 = 1 赫兹
- 触发器开 = 20 毫秒，触发器关 = 480 毫秒 -> 频率 = 2 赫兹
- 触发器开 = 20 毫秒，触发器关 = 180 毫秒 -> 频率 = 5 赫兹
- 触发器开 = 20 毫秒，触发器关 = 80 毫秒 -> 频率 = 10 赫兹
- 触发器开 = 20 毫秒，触发器关 = 30 毫秒 -> 频率 = 20 赫兹

Note: default,DM050,DM060,DM070,DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503