Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wozu dient der Intervallassistent?

Der Intervallassistent empfiehlt in den Auslösermodi „Automatisch“ und „Fortlaufend“ entsprechend den von Ihnen ausgewählten Parametern ein Maximalintervall.

Legen Sie zuerst oben links den Anwendungstyp fest und klicken Sie dann auf Intervallassistent.

Für Anwendungen des Typs Beweglich haben Sie zur Berechnung der notwendigen Daten die Auswahl aus drei Optionen. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke die Einheiten (Standard oder Metrisch), in denen die Berechnung durchgeführt werden soll.

- Wählen Sie Größe Sichtfeld aus, um das längstmögliche Intervall zu berechnen. Dabei wird unter Berücksichtigung der maximalen Bahngeschwindigkeit und der Größe des längsten Codes das physische Sichtfeld gemessen.
- Wählen Sie Objektiv/Abstand zu Code aus, wenn Sie den Abstand zwischen Code und Objektiv angeben möchten. Geben Sie die Brennweite an und wählen Sie die Richtung aus, in die sich der Code bewegt. Hier müssen Sie außerdem die maximale Bahngeschwindigkeit und die Größe des längsten Codes angeben.
- Wählen Sie Code-Elementgröße aus, um eine Berechnung mit der Größe des schmalsten Code-Elements durchzuführen. Aktivieren Sie den Testmodus, um den Code zu lesen. Hierzu müssen Sie außerdem die Richtung, in der sich der Code bewegt, die maximale Bahngeschwindigkeit und die Größe des längsten Codes angeben.

Im unteren Bereich des Assistenten wird das empfohlene Maximalintervall angezeigt.

Für Anwendungen des Typs Manuelle Präsentation präsentieren Sie dem Lesegerät die Codes in den verschiedenen Positionen, in denen sie gelesen werden sollen. Der Assistent analysiert die Decodierzeitdaten und empfiehlt ein Maximalintervall.

Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503