Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Was bedeutet unterer – oberer bei Festlegung des Werts 1 für die Fokusschritte?

Nur im Auslösermodus „Manuell“ wechselt der Fokus zwischen dem niedrigeren und dem höheren Wert, wenn für die Fokusschritte als Wert 1 oder 2 festgelegt ist. Dies ist daran zu erkennen, dass sich der Schieberegler in zwei Regler teilt, die unabhängig voneinander verstellt werden können.

Für den Abstand in Millimetern entsprechen die beiden Schieberegler einem hohen und einem niedrigen Laufbereich. Für Dioptriewerte entsprechen die beiden Schieberegler einem hohen und einem niedrigen Stärkebereich.

Beachten Sie, dass der Fokusabstand nicht von der vorderen Abdeckung des Lesegeräts, sondern vom Objektiv aus gemessen wird.

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700