Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# No funciona la transferencia por FTP de imágenes en tiempo de ejecución. ¿Qué debo hacer?

Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones:

- La dirección del servidor, el nombre de usuario y la contraseña están correctamente configuradas.

- El modo de transferencia se ha establecido como «FTP - Tiempo de ejecución».

- La pestaña Búfer tiene establecida la opción «Qué resultados almacenar» con cualquier valor excepto Ninguna (de acuerdo con sus necesidades).

- Su servidor FTP admite la transferencia de imágenes.

Note: default,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500