Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Por qué no puedo enviar el tiempo de ejecución de las imágenes a un servidor FTP externo con una velocidad de transferencia de alta frecuencia por segundo?

Si está usando una configuración (modos de disparo Auto, Presentación o Externo) que posibilite la lectura y la transferencia de imágenes con una velocidad de 100 fotogramas por segundo (o superior), el dispositivo almacenará estas imágenes en su propio búfer de almacenamiento, pero no podrá enviar imágenes a un servidor FTP externo.

Si tiene marcada la opción Permitir sobrescritura del búfer, lo más probable es que las imágenes se sobrescriban. Si no la ha marcado, las imágenes nuevas no se almacenarán hasta que vuelva a haber espacio disponible en el búfer.

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503