Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué es el Codificador de pulsos (encoder)?

Para los modos de disparo externos, puede utilizar un codificador para controlar la temporización de la salida de cadenas de datos. Normalmente, los codificadores se encuentran instalados en una cinta transportadora y, a medida que esta se mueve, el mango del codificador rotará y emitirá pulsos eléctricos para indicar su rotación angular. La medida de la rotación del codificador es directamente proporcional a la distancia recorrida por la cinta transportadora.

Conecte su codificador a las líneas de entrada 1 ó 2. La línea de entrada que elija se utilizará exclusivamente para el codificador. Para cualquier otra acción, seleccione otra línea de entrada.

También puede conectar un codificador (encoder) a un lector principal en un grupo de Sincronización de múltiples lectores.

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360,DM370, DM080, DM280,DM470