Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué configuración de Luz y Generador de imágenes utiliza el lector?

Puede configurar cuatro configuraciones de lectura diferentes. Cuando intenta leer un código, el lector utiliza cada una de las configuraciones activadas para intentar leer el código. Para activar una configuración, haga clic en la luz de esa configuración en Configuraciones de lectura o seleccione la configuración en el panel Configuraciones de lectura. Las configuraciones activadas están indicadas con una luz verde.

Cuando inicia un nuevo escaneado, el lector siempre empieza con la última configuración utilizada, en caso de que haya varias configuraciones activadas. El lector cambiará la configuración según el número de intentos de decodificación; es decir, en la configuración predeterminada, el lector pasará a la siguiente configuración tras 2 ó 3 códigos sin éxito. Cambie el número de intentos de decodificación seleccionando el panel Configuración de disparo en el grupo Configuración de sistema en la vista de árbol.

Note: DM8600,DM8700