Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué opciones hay disponibles en Configuración de hora del dispositivo?

Puede seleccionar la zona horaria para su dispositivo en el menú desplegable. El cuadro de texto situado más abajo muestra el texto de la zona horaria de la configuración en estilo POSIX y se puede editar libremente.

Si se selecciona Activar NTP, el dispositivo sincroniza su configuración de zona horaria con el servidor especificado en los recuadros situados más abajo (NTP1). El segundo recuadro (NTP2) señala a un segundo servidor NTP, que puede utilizarse como respaldo, así como para eliminar diferencias horarias específicas de conexiones entre dos servidores. Es suficiente con especificar NTP1, pero la precisión y la fiabilidad horaria aumentan si se utilizan dos servidores. Tenga en cuenta que la información de zona horaria también se utiliza en el objeto de fecha en Formato basado en secuencias de comandos.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500