Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué es Diagnóstico de símbolos (se necesita clave de funciones)?

Diagnóstico de símbolos es una función que proporciona información gráfica proveniente del dispositivo para los códigos de barras no leídos. Examinar dicha información le permitirá determinar por qué no se ha decodificado un código de barras. La información proporcionada puede señalar los problemas siguientes (en una región del código de barras):

- No se ha encontrado el patrón inicial o final (flecha naranja en el código). No se pudo decodificar la región indicada por la fecha. Las causas del fallo pueden ser las siguientes (consulte la nota técnica correspondiente para ver imágenes detalladas que ilustran cada caso):

  - El patrón inicial o final está cortado/dañado.

  - El código está cortado (debido a los límites de la imagen o por un objeto que tapa el código).

  - Degradación de la calidad de la imagen (a menudo, pero no siempre, debido a la calidad de la luz).

  - Etiquetas de códigos de barras deformadas o dobladas.

- Daños o error de impresión en el propio código (región del rectángulo rojo en el código). La región interior del rectángulo es donde se encuentra el daño o el problema de impresión. Ejemplos habituales de problemas de impresión (consulte la nota técnica correspondiente para ver imágenes detalladas que ilustran cada caso):

  - Goteo de tinta que une varias barras en una.

  - Fallo de impresión de una barra que reduce su grosor por debajo de la tolerancia de decodificación.

- La zona de silencio no es suficiente (región del rectángulo magenta en el código). Un incumplimiento de la zona de silencio se produce cuando no hay espacio suficiente a uno o ambos lados del código de barras. En función de los símbolos, los lectores toleran cierto incumplimiento de la zona de silencio. El incumplimiento de la zona de silencio suele deberse a que el texto o el rectángulo alrededor del código de barras está demasiado cerca del código de barras en uno o ambos lados o a que el código quedó cortado por los límites de la imagen (consulte la nota técnica correspondiente para ver imágenes detalladas que ilustran cada caso).

- Error en la verificación de la suma de comprobación (rectángulo azul alrededor del código). Causas habituales del fallo de validación de la suma de comprobación (consulte la nota técnica correspondiente para ver imágenes detalladas que ilustran cada caso):

  - Código de barras dañado (los códigos de barras pueden estar doblados o alineados de manera que se decodifiquen todos los caracteres de los datos, pero siga tratándose de una no lectura, porque la verificación de la suma de comprobación no es correcta)

  - Impresión de un patrón incorrecto (la cadena codificada y el patrón de código de barras impreso no coinciden, y si los símbolos admiten la suma de comprobación, el decodificador puede indicar dicho fallo).

Además del diagnóstico gráfico, Diagnóstico de símbolos ofrece mediciones de legibilidad para cada resultado de no lectura en la parte superior izquierda de los códigos no leídos. Las mediciones pueden ayudarle a evaluar la calidad de impresión o de la imagen, así como a mejorar la configuración ya existente.

Diagnóstico de símbolos solo está disponible para imágenes PNG cargadas (Acciones>Imágenes>Cargar imagen) que hayan sido firmadas por un lector de Cognex (no necesariamente el mismo lector; las imágenes se firman automáticamente cuando se guardan desde cualquier lector). Después de cargar una imagen, compruebe la información de Diagnóstico de símbolos en la ventana de imágenes Panel de imágenes o Configuración rápida.

Además del diagnóstico gráfico, Diagnóstico de símbolos ofrece mediciones de legibilidad para cada resultado de no lectura. Mediciones como Contraste de símbolo y Contraste de borde mínimo pueden ayudar a los usuarios a evaluar la calidad de impresión o de la imagen, así como a mejorar la configuración ya existente. Las mediciones se muestran en la parte superior izquierda de cada código de barras no leído.

La tabla inferior muestra la correspondencia entre el nombre de medición mostrado y su nombre completo. Consulte las mediciones de legibilidad para entender qué mide cada medición.

Nombre completo Nombre mostrado Posibles calificaciones Contraste de símbolo C A,B,C,D,F Contraste de borde mínimo EC A,F Cambio de tamaño de impresión PG A,F Reflectancia mínima MR A,F

Nota: Nota: Diagnóstico de símbolos es una función que se activa exclusivamente mediante clave de funciones.

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503