Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Para qué se utiliza la pestaña Transferencia por FTP de informes?

La pestaña Transferencia por FTP de informes permite establecer que los resultados de calidad de los códigos se envíen a través de FTP en forma de informe HTML. Debe marcar la casilla Activar transferencia de informes de calidad de los códigos para que el dispositivo envíe los resultados a través de FTP, e identificar el servidor al que desea enviar los datos proporcionando la dirección del servidor, el nombre de usuario, la contraseña y el tipo de servidor.

Tiempo de espera inactivo es la cantidad de tiempo que un puerto se mantiene abierto sin tráfico saliente. Una vez que el lector abre una conexión con un servidor FTP, el lector mantiene dicha conexión abierta mientras haya tráfico. Si no hay tráfico en el periodo establecido como Tiempo de espera inactivo, se cierra la conexión. Esto puede ser útil si la transferencia por FTP se realiza únicamente de forma ocasional y no se desea sobrecargar la red manteniendo la conexión abierta. Para poder establecer el tiempo de espera inactivo, primero debe marcar la casilla Activar tiempo de espera inactivo.

Las configuraciones de Nombre de archivo se aplican a la generación del nombre de archivo del informe FTP. Hay varias opciones de configuración:

- Generación de Nombre de archivo personalizado: seleccione esta opción si quiere proporcionar el nombre de archivo usted mismo. Puede especificar el nombre en Nombre de archivo. El campo Nombre de archivo no solo acepta nombres de archivos sino también nombres de rutas. Use barras diagonales como delimitadores. Por ejemplo, /imágenes/imagen. Las configuraciones de adición permiten establecer las reglas de numeración para la generación del nombre de archivo: Máx. valor de adición establece el número máximo que alcanza la numeración de los nombres de archivo y Máx. valor inicial de adición establece donde comienza la numeración de los nombres de archivo.

- Nombre de archivo generado por la secuencia de comandos: después de activar esta opción, haga clic en el nombre de opción en azul para acceder de inmediato a Secuencias de comandos > Transferencia por FTP, donde ya aparece la secuencia de comandos de muestra para la generación del nombre de archivo.

- Nombre de archivo generado por el servidor: después de seleccionar esta opción, proporcione aquí la dirección del servidor para generar nombres de archivo de informes basados en un servidor. Algunos servidores FTP son compatibles con esta funcionalidad para nombrar de forma única los archivos entrantes antes de guardarlos en el disco.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,MX-1000,MX-1500