Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué puedo establecer con el modo Imagen no leída?

Imagen no leída guarda solo una imagen por disparo y usted podrá elegir cuál. Período de imagen no leída almacena cada enésima imagen leída incorrectamente. Se evalúa en los diferentes modos de disparo. Por ejemplo, si ha seleccionado el modo de disparo Ráfaga con una longitud de 5 un período configurado como 3, se almacenarán la 1ª y la 4ª imagen de la primera, pero la 2ª y la 5ª de la segunda.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503