Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Por qué no puedo probar mi comando de disparo o los comandos de eco en un programa de terminal?

Los comandos personalizados se proporcionan para ser utilizados por un dispositivo PLC o similar y no para ser introducidos manualmente. El tiempo entre caracteres se fija en un valor pequeño, apenas 50 ms, de modo que al teclear lentamente un comando personalizado no será reconocido hasta después de introducir el primer carácter. Debe enviarse un comando de Disparo ACTIVADO o Disparo DESACTIVADO mayor que un único carácter como cadena desde otra aplicación.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM7500