Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué configuración de detección de disparo puedo modificar?

Use la opción Polaridad para configurar la modificación en la señal que activa una adquisición de imagen.

Use el cuadro de texto Retraso de rebote para definir la cantidad de tiempo necesaria para detectar la señal de disparo para que sea reconocida como válida. Utilice un valor más bajo para compensar por el ruido de la línea ESD y valores más elevados para compensar por el ruido en los relés electromecánicos. Podría tener que experimentar con la configuración para elegir el valor más adecuado para su entorno de producción.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503