Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Qu'est-ce que la Taille maximale de la mémoire tampon d'images ?

La Taille maximale de la mémoire tampon d'images est le nombre maximum d'images qui peuvent être mises en mémoire tampon sur le lecteur. Ce nombre est limité par la mémoire du lecteur, mais peut être défini sur un nombre inférieur au maximum afin d'éviter que le nombre des images enregistrées sur le serveur FTP ou sur le PC surpasse le nombre souhaité.

Notez qu'en mode Salve, la longueur de la salve + la taille maximale de la mémoire tampon d'images doit être égale au nombre maximal des mémoires tampons d'images sur le lecteur. L'outil de configuration réduit automatiquement la taille maximale de la mémoire tampon d'images en cas d'augmentation de la longueur de la salve pour éviter que la longueur de la salve + la taille maximale de la mémoire tampon d'images soit supérieure au nombre maximal des mémoires tampons sur le lecteur.

Étant donné que les mémoires tampon pour stocker les images sur le périphérique et les mémoires tampon pour le traitement d'image sont partagées, il est également conseillé de réduire le nombre d'images stockées en mode prise unique, au cas où une série d'images est prise et que le taux de déclenchement est élevé. Cela assure que le périphérique dispose de suffisamment de mémoire tampon pour un traitement normal.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503