전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 라이브 버튼을 사용하려면 어떻게 해야 합니까?

기본 탭에서 라이브 버튼을 클릭하여 라이브 모드로 들어갑니다. 라이브 모드는 장치가 판독하는 것뿐만 아니라 디코딩하는 것도 모니터링합니다. 버튼의 오른쪽 끝을 클릭하면 세부 옵션이 열립니다.

촬영한 이미지를 장치로 디코딩하려면 디코딩을 선택합니다. 선택하면 포커스 피드백이 이미지 보기의 오른쪽에 컬러 코딩된 미터를 표시합니다. 이 미터는 렌즈의 포커스를 나타냅니다(낮을수록 포커스가 멀어짐).

자동 노출 옵션을 선택하면 판독기가 이미지에서 최상의 노출 설정을 자동으로 결정합니다.

고급 탭에서 이미지 설정의 표 보기를 확인할 수 있습니다.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503