Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# O que o leitor transmite quando nenhum código é lido?

Normalmente, nenhum dado é transmitido pelo leitor se um código não pode ser lido. Você pode enviar uma cadeia específica de até 32 caracteres de comprimento, especificando uma Cadeia para imagens sem leitura. Clique no nó Configurações do sistema, depois, insira o nó Saídas, insira a cadeia no campo Cadeia de saída para imagens sem leitura e pressione <Enter>.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000