Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# O que pode ser configurado com a configuração Duração do pulso do LED de erro?

Você pode deslocar o controle deslizante para o milésimo de segundo desejado, o qual é usado para determinar o tempo que LED de erro pulsa em dispositivos de suporte fixo. O LED de erro pode ser encontrado no topo do dispositivo. Configurar o controle deslizante para ‘0’ faz com que o LED de erro vermelho desligue se o registro do dispositivo for recuperado, enquanto todos os valores acima de ‘0’ fazem com que o LED de erro vermelho desligue automaticamente após expirado o tempo selecionado.

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503