界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 什么是触发延迟和超时值？

在“触发设置”组中，可以给“延迟类型”设置时间或距离，并在读码器接收到触发信号开始图像采集之前指定要等待的毫秒数时长开始和结束时间或毫秒数时长。在符号完全位于视场下方前，知道读码器接收触发信号时使用延迟很有用。仅单击、连击和连续触发类型支持触发延迟。

单触发和多触发模式有开始延迟时间和开始延迟距离，但无结束延迟时间或结束延迟距离。连续模式具有所有可用的延迟类型。

超时值指定读码器尝试对任何检测符号解码的固定时间量。如果在此超时期间读码器无法对符号解码，就会返回到未读取状态，好像图像不包含可检测的符号一样。如果未指定超时，性能可能会受到影响，原因是读码器将在移动到下一个图像之前在当前图像中尝试对任何供选代码解码。

Note: DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503