界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如何配置读码器的网络设置？

如果使用无线 DataMan 8000 读码器，在基站上配置网络设置。如果使用有线读码器，使用网络选项卡配置网络设置。

选择使用 DHCP 服务器选项，通过 DHCP 服务器（如果有）或手动输入网络设置为读码器指定 IP 地址。有关相应值，联系网络管理员。

更改设置时，会弹出“更改需要重新启动后才能生效，要应用更改并立即重新启动吗？”的询问对话框。单击是。如果由于某种原因单击否，仍可以应用这些更改。选择系统->保存设置，然后重启读码器。

Note: DMAE50,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700