Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Was bewirkt die Option „PC-Netzwerkeinstellungen kopieren“?

Klicken Sie auf PC-Netzwerkeinstellungen kopieren, um Ihr DataMan Gerät so zu konfigurieren, dass es sich im gleichen Subnetz wie Ihr PC befindet. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus. Daraufhin werden die Einstellungen in das Fenster „Statische IP-Adresse verwenden“ übernommen. HINWEIS: Denken Sie daran, die IP-Adresse Ihres DataMan Geräts zu aktualisieren. Die kopierte IP-Adresse ist die Ihres PCs. Sie müssen das Gerät neu starten, damit die Änderungen aktiv werden.

Note: DMAE50,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700