Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Möglichkeiten bietet die Pufferung und Übertragung?

In der Pufferung und Übertragung können Sie einstellen, welche Bilder erfasst und auf dem Lesegerät gespeichert werden und die auf dem Lesegerät gespeicherten Bilder anzeigen und an einen PC übertragen.

- Auf der Registerkarte Bildpufferung können Sie einstellen, welche Bilder auf dem Lesegerät gespeichert werden.

- Auf der Registerkarte Bildübertragung an PC legen Sie fest, wie Bilder vom Lesegerät an den PC übertragen werden.

- Auf der Registerkarte FTP-Bildübertragung können Sie die automatische Bildübertragung vom Lesegerät an einen PC konfigurieren.

- Auf der Registerkarte FTP-Ergebnisübertragung konfigurieren Sie das Lesegerät mit der IP-Adresse und der Port-Nummer, die für die Übertragung von Decodierergebnissen an einen FTP-Server erforderlich sind.

Note: default,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500