Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Warum kann der Auslöserbefehl bzw. die Befehlswiedergabe nicht in einem Terminalprogramm getestet werden?

Benutzerdefinierte Befehle wurden für die Verwendung über SPS oder ein ähnliches Gerät eingeführt und sind nicht zur manuellen Eingabe bestimmt. Die Verzögerung zwischen Zeichen ist auf einen kleinen Wert festgelegt, circa 50 ms, sodass bei langsamer manueller Eingabe nur das erste Zeichen des benutzerdefinierten Befehls erkannt würde. Wenn der Befehl Auslöser EIN oder Auslöser AUS mehr als ein Zeichen umfasst, muss er als Zeichenfolge aus einer anderen Anwendung gesendet werden.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM7500