Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Daten werden von der „Code-Qualitätsübersicht“ erfasst und angezeigt?

Die Code-Qualitätsübersicht kann je nach Einstellungen oben links unter Einstellungen > Wert grafisch Code-Qualitätsgrade und -Metriken in einem Echtzeitdiagramm anzeigen. Wählen Sie die Metrik oder den Grad aus, die oder den Sie auf dem Gerät überwachen möchten. Unter „Wert grafisch“ ist nur der Code-Qualitätsstandard verfügbar, der auf dem überwachten Gerät festgelegt ist (ein leeres Drop-down-Feld bedeutet damit, dass auf dem Gerät kein Standard aktiviert ist). Sie können Daten zu einem anderen Standard abrufen, indem Sie den aktivierten Code-Qualitätsstandard auf dem Zielgerät ändern.

Für Multicode können auf dem Gerät mehrere Code-Qualitätsstandards festgelegt sein. In diesem Fall zeigt das Diagramm zwei Datenlinien an (und ihren Durchschnitt oben).

HINWEIS: Da RTM Lean ein Intervall von mindestens 1 Minute verwendet, kann es sich bei dem Gradwert um einen Mittelwert handeln.

Sie können auf die Schaltflächen Letzte [Zeitintervall] in der oberen Zeile klicken. Das aktive Element wird orange hervorgehoben. Über diese Schaltflächen können Sie das Intervall anzeigen, das von der Code-Qualitätsübersicht verwendet wird. Hier wird der durchschnittliche grafische Wert angezeigt.

Sie können unter Konfiguration > Ansichteinstellungen eine Warnlinie einrichten, die in den Diagrammen angezeigt wird. Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, wird die Warnlinie in den einzelnen Diagrammen angezeigt. Die Art der angezeigten Linie richtet sich nach dem Diagrammtyp. Der Wert Referenzlinie Leserate (%) hingegen ist der Prozentsatz, bei dem die Warnlinie in den Diagrammen gezogen wird.

Note: DM060,DM260,DM300,DM360, ,DM503, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, RTM_Lean