Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Einstellungen gibt es für den Modus „Bild mit Fehllesung“?

Im Modus „Bild mit Fehllesung“ wird nur ein Bild pro Auslösung gespeichert. Das entsprechende Bild können Sie selbst auswählen. Über „Intervall für Bild mit Fehllesung“ wird jedes n-te Bild mit Fehllesung gespeichert. Die Einstellung gilt übergreifend für alle Auslösermodi. Wenn beispielsweise der Auslösermodus „Bildfolge“ ausgewählt und die Länge auf 5 und das Intervall auf 3 festgelegt ist, werden das 1. und das 4. Bild der ersten Bildfolge, aber das 2. und das 5. Bild der zweiten Bildfolge gespeichert.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503