ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# それでもリーダに接続できない場合のリセット方法：

Windowsのスタートメニューまたは Setup Tool のヘルプメニューから、ご使用のリーダに合った設定コードを表示、印刷します。

DataManの再起動コードをスキャンして、ソフトリセットを実行します。リーダの不揮発性メモリはクリアされませんが、リーダはシャットダウンされて、再起動します。

それでもリーダに接続できない時は、DataMan の設定を工場出荷時のデフォルト値にリセットするコードをスキャンして、リーダを工場出荷時のデフォルト状態に戻します。

それでも問題が解決しない場合は、一度リーダの電源を切ってください (DC 電源と USB を接続している場合は、両方とも切ります)。トリガボタンを押し続けながら、リーダの電源を再び入れます。ビープ音が2度鳴るまで、トリガボタンをそのまま 6 秒以上押し続けます。リーダの表示ライトがさまざまな色で点滅します。

Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360,DM370, DM080, DM280,DM470,DM580, DM380,MX-1000,MX-1500