界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 什么是未读取图像周期？

未读取图像周期是指缓冲未读取图像的速率。如果值被设置为 1，则所有的未读取图像都会被缓冲。如果将值设置为整数 N，其中 N 大于 1，则每隔 N 幅图像才缓冲。

将未读取图像周期的值设置为大于 1，可降低缓冲未读取图像的数量。

如果将缓冲结果设置为已读取，未读取图像周期的值也会影响图像缓冲，因为已读取的图像缓冲时，所有与单次读取触发相关的图像都标记为已读取，这样之前采集的未读取图像也可以缓冲。设置未读取图像周期的值可降低缓冲这些图像的数量。

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503