界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如何设置焦点值？

您可以在图像采集窗口下方的“图像面板”中使用“焦点”滑块设置“焦点值”。有 2 种焦平面，这取决于所使用的照明模式。

焦点值设置从 0 至 500 毫米的焦点范围。

注意，焦距是从镜头开始测量而不是从读码器的前盖开始测量。

Note: DM8700