界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 哪些个别指标可用于 AIM-DPM/ISO/IEC TR29158？

以下是用于AIM-DPM/ISO/IEC TR29158 质量评定的指标列表。有关此代码质量标准及其指标的更详细信息，请查阅 DataMan 通信与编程指南或 www.iso.org 网站上相应的 ISO 标准文件。

- 网格非一致性是使用符号的定时样式测量一致空间面板的单个单元格的定位错误的数量测量。

- 未使用的纠错是指纠错之后符号中留有的码字的百分比测量。

  计算未使用的纠错时，如果至少一个单元格在全局阈值的错误一侧，码字就被认为是错误的。2D DataMatrix 符号具有内置代码冗余或出现重复的数据内容。

  值为 1.00 表示码字内没有出现错误。

- 轴向非一致性是指符号内单个单元格的对称性测量，即沿符号轴的偏差量。

- 单元格对比度是指测量符号中明单元格和暗单元格之间的反射比不同，以明单元格的平均反射值百分比表示。

  AIM-DPM/ISO/IEC TR 29158 规范要求对图像进行调整，使明单元格的平均反射值为完全饱和的 78%。

- 固定样式损坏是指标记内扫描器、定时器和静区样式的质量。

  读码器使用每个符号中的几个样式查找所含数据并解码。读码器利用与单元格调节分数相同的方法生成固定样式损坏级别，特别是反射比信度测量。

- 调节是指实际标记的可读性测量。

  级别是明单元格和暗单元格接近特定标记全局阈值程度的反映，表示特定标记的明单元格和暗单元格之间的灰度级分隔点。

  当读码器的信度相对低，能将单个单元格分类为明或暗时，标记会生成较低的调节等级。分数还会考虑符号内置的纠错能力（较大的符号具有较强的纠错能力）。例如，某个标记将接收较低的调节等级，但如果大多数单元格接近更改状态，则会得到较高的未使用的纠错等级，然而实际上并非如此。

- 打印增加量测量黑条和空白宽度与预期宽度（显示于条码符号规格中）的偏差，即它测量符号中的黑条是否比空白更窄/更宽。相差越大，等级越低。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,MX-1000,MX-1500