界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 触发类型有哪些？

- 演示触发在每次检测到符号时，就会对它连续扫描并解码。演示触发依靠读码器内部的计时装置和动作侦测。

  可以在“演示”模式下指定几个参数，如读码器是否多次读取同一代码或扫描下一个代码之前等待多长的时间。

  在演示模式下，使用自动曝光设置使读码器确定图像所需亮度的最佳曝光设置。然而，请注意，读码器会使用采集的初始图像来确定这些设置，可能会丢失包含解码符号的图像。可以切换至手动曝光设置并指定成像器曝光的精确设置。

  - 将设备放入基站。
  - 在“设置工具”中切换到“手动”触发模式，然后切换回“演示”模式。
  - 扫描“输入演示”读码器配置代码。

- 手动触发开始采集图像以响应下列事件：

  - 按下读码器上的物理按钮

  - 通过串行、以太网或无线连接连接读码器时，发送 DataMan 控制命令 (DMCC) 触发信号

  - 单击设置工具中的触发按钮

  - 设置工具获得焦点时按下键盘 Ctrl+T

  只要信号仍然有效，读码器就会继续采集图像，在找到符号并解码或触发信号结束时停止。

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500