界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# “配置”中有哪些可以使用的选项？

在“配置”中可以连同其它设置选项对 RTM Lean7 数据采集进行设置：

设备配置: 选择数据采集对象的设备。使用 “添加设备” 按钮将设备添加至列表中。此时会打开一个新窗口，在此窗口中点击添加网络设备按钮可以手动添加已分配 IP 地址的设备。使用刷新按钮可以刷新设备列表，同时使用删除手动添加的设备按钮可将所选设备从列表中删除。使用“删除设备” 选项可删除已添加设备列表中的设备，但此时会弹出警告提示：此操作会将设备中所有收集的数据（图像、统计数据等）完全清除。RTM Lean 可以监控有密码保护的设备，但需要在网络中输入用户名和密码。

数据收集：此列表显示 RTM Lean 能够收集到的所有类型信息。勾选复选框收集所需数据。默认情况下，RTM Lean 收集统计数据（读取速率、未读计数、平均解码时间、触发计数、触发失效、缓冲区溢出和过程控制指标。在设备中设置了这些参数后才能收集到这些数据）。列表中提供数据类型不在默认收集数据中，可以通过设置标签设置：

- “未读取的详细触发信息”：启用此功能后，当没有读取到数据时，RTM Lean 会个别存储触发数据。如果未读数据中包括部分结果或多个读码器同步信息，这些信息也会被存储。

- 未读图像（通过 FTP）：启用此功能后，该设备会将未读图像发送给 RTM Lean。

- “成功读取详细触发信息”：该设置可以使功能区菜单详细视图下的触发性能页面生效。“触发性能”为成功读取数据的个别触发收集数据。该数据所有值都在“触发性能”页面的绘制值下拉菜单中显示。

- 热图的代码位置：每次成功读取后，RTM Lean 都为每次发现的代码存储矩形。此信息用于创建 2 维热图，显示代码在视场中被读取的位置。

- 设备配置更改：勾选此选项后，只要配置被更改，设备即会通知 RTM Lean。RTM Lean 存储所有被设备发送的配置文件。配置更改事件会显示在事件历史页面中，可以被导出或做对比使用。

注意：根据触发频率，使用触发级数据会降低系统处理速度。

分类：如果 Cognex In-Sight 设备与 DataMan 设备配套使用，RTM 控制器会根据未读事件原因收集分类数据。勾选“从 InSight 收集图像分类”框并从下拉列表中选择 “分类器设备”选项，必须指定分类后才能使用 In-Sight 设备。勾选存储 InSight 图像到 RTM 选框以存储分类图像。

注意：根据用户设置的触发配置和未读图像频率，存储图像操作会占用大量磁盘空间。

不要覆盖 DataMan 中通信脚本程序：勾选此框防止覆盖设备上的脚本。

网络：此面板显示被 RTM Lean 主动监控（勾选左侧“启用收集”选项）的设备名称和地址。点击齿轮图标打开子菜单，确定 RTM Lean 如何识别设备（IP 地址或 MAC 地址）。如果需要从被设置密码的设备上收集数据，从左侧列表中选择待监控的设备后必须提供用户名和密码。

Note: DM060,DM260,DM300,DM360,DM503,DM370, DM080, DM280,DM470,DM580, DM380,RTM_Lean