界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 仍然无法连接读码器：可以将它重置吗？

扫描印在快速参考指南背面的重启扫描器命令，执行软重置操作。虽然读码器中的非易失性存储器不会清除，但读码器会关机并重启。

如果失败，扫描将扫描器重置为出厂默认值命令，将读码器还原至出厂默认状态。

如果失败且有线读码器正在使用中，请断开读码器的电源（在 DataMan 9500 中不可执行此操作）。在按住触发器按钮的同时，重新连接读码器的电源。按住触发按钮至少 6 秒钟，直至听到双哔声。读码器的指示灯以不同颜色闪烁。

如果失败且 DataMan 8000 无线读码器正在使用中，请取出读码器的电池并将其放置到基站。在按住触发器按钮的同时，重新连接读码器的电源。按住触发按钮至少 6 秒钟，直至听到双哔声。读码器的指示灯以不同颜色闪烁。

Note: DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700