界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如何设置 OCR？

根据步骤（见下文）完成 OCR 设置，但这些步骤可以按任何顺序导航。请注意，OCR 仅在单触发模式下工作。使用上一个和下一个按钮或点击 OCR 面板顶部的面板直接进入面板来导航。摘要面板列出所有设置，红色表示错误。可以使用修复图标直接导航至与错误相关的面板。

字体︰可以上载要用于 OCR 读码器的字体。在对话框中显示已使用的字体。点击其中任意一个可以在对话框下方进行附加操作。请注意，编辑字体与上载字体的操作相似，但可以选择上载中要包含的字符。这样可减少文件大小，使设备的加载时间更快。使用“Ctrl + 点击”在弹出窗口中逐一添加字符。可以使用”字体”弹出窗口中“确定”按钮旁边的箭头以显示上载为，用它可以更改字体文件的文件名。

固定︰可以使用图像框中读取图像上的 ROI （兴趣区）字段在条码符号或样式上设置固定装置，以便将 OCR 读码器定位在与固定项有关的位置。固定在样式上时，黄色区域用于训练的样式，橙色区域用来提供在操作过程中查找样式的框架。固定在条码符号上时，必须设置设备查找的相应代码。在这两种情况下，都必须使用训练固定项以完成固定。

OCR 字符串：要完成 OCR 设置，导航至 OCR 字符串 1。绿色的“训练”或红色的“不训练”表示 OCR 字符串的状态（此颜色代码也适用于该选项卡名称）。可以从已上载的字体类型中选择所选字体下方字符串的字体。

勾选字段，以设置在 OCR 读取过程中哪些字符可以位于特定位置。工具提示（导航鼠标指针置于字段组右侧的文本字段）表示字段字符串中字符代表的意义。

接着，导航 OCR ROI 字段进入图像中文本上方的位置，然后输入训练文本。

接受阈值是一个字符得分，允许控制 OCR 读取接受哪些字段的阈值。图像上的读取是彩色编码。

在仍被接受的 OCR 读取中，第一和第二个匹配之间最小的字符得分差异上设置信度阈值。

一切设置完成后，点击训练 OCR 以完成 OCR 字符串的训练。请注意，如果正在使用条码符号固定，或要读取代码而非 OCR，那么继续选中允许部分结果！

在 OCR 字符串 2-4 下方也可以设置其他 OCR 字符串，每个都有专属的视觉提示（分别以彩色 ROI 框表示） 。请注意，训练的 OCR 字符串越多，设备运行速度越慢。

注：不支持多代码训练。

Note: DM050,DM060,DM070,DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360, DM503