界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 哪些个别指标可用于 ISO/IEC 15416？

以下是为 ISO/IEC 15416 质量评定计算的指标列表。有关此代码质量标准及其指标的更详细信息，请查阅 DataMan 通信与编程指南或 www.iso.org 网站上相应的 ISO 标准文件。

- 解码度是指与特定条码符号基准解码算法相比，对条形码打印精度的测量。解码度表示符号中最异常元素的宽度错误范围。偏差越小，等级越高。

- 缺陷是指元素不规则（黑条和空白）和静区。该参数用于测量由扫描反射配置文件中不必要的谷值和峰值所产生的“噪音”。缺陷越小，等级越高。

- 边缘对比度最小值是指两个相邻元素的黑条反射比与空白反射比之间的最小差别，它表示边缘清晰度。相差越大，等级越高。

- 反射比最小值是指扫描中的最小反射值，用于测量条形码的最黑暗部分。该值越小，等级越高。

- 调节是指边缘对比度最小值与符号对比度的比率，或测量扫描器看见宽元素（黑条或空白）相对于窄元素的程度。边缘对比度最小值和符号对比度之间的差值越大，等级越低。

- >符号对比度是指扫描的最高和最低反射值之间的差（最暗黑条和最亮空白之间的反射差） 。相差越大，等级更高。

- 基准解码是指标准 2D DataMatrix 算法是否能够找到此特殊标记并解码的指标。

  这种指标生成的等级为 A 或 F。

- 边缘确定是指扫描反射配置文件中检测到的边数。如果检测到的边数大于或等于预期的边数，等级为 4。否则，等级为 0。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,MX-1000,MX-1500