ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# [1Dバーコード] タブの設定項目:

デバイスを設定して、[1D読み取り可能性] または1Dバーコード用ISO/IEC 15416 ([コード品質] ペインの [一般] タブ) の算定をした後、[1Dバーコード] タブで該当タイプのコード評価のアスペクトを管理することができます。

[全体の結果の最小合格グレード] ドロップダウンボックスで、既定のコード品質基準に「合格」と認められる最小グレードを指定することができます。

[カスタムしきい値] チェックボックスにチェックを入れると、既定のコード品質基準で元々定義されていたしきい値設定を却下し、カスタマイズすることができます。なお、このチェックボックスのチェックを外してから再度チェックすると、しきい値はリセットされて値はデフォルトになります。これで基準に対応した測定のリストができ、その基準1つ1つに次の設定が備わります。

- [しきい値] はグレードA、B、C、Dに設定できます。測定値がこのしきい値を超えることで、それぞれのグレードが割り当てられます。グレードFは、値がグレードDのしきい値に達しなかったときに割り当てられます。なお、測定によってはしきい値を持たないものがあり、これはISO基準に従います (それぞれのISO基準について、詳しくは http://www.iso.org を参照してください)。

- [全体の計算に使用]: これにチェックが入っている場合、測定は全体のグレードの算出に使用されます。

- [レポートに含む]: これにチエックが入っている場合、測定はコード品質レポートに含まれます。レポートはリーダからFTP通信経由で直接利用できる、あるいはレポートログ経由でSetup Toolから生成されるもので、[結果文字列] タブ内で有効化される結果文字列内にあります。

なお、その特性上 (基準にて定義されているため)、すべての測定ですべてのオプションが利用可能とはなりません (たとえば、ISO基準は測定にグレードを割り当てません)。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,MX-1000,MX-1500