ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# [テスト] ボタンの使い方:

[テスト] ボタンをクリックすると、作業を中断せずに設定された内容でデバイスをテストできます。

トリガの種類を [ライブ] ボタンで選択、すなわち外部トリガ ([プレゼンテーション] または [セルフ] トリガモード以外) を選択した場合、[テスト] モードで自動的にリーダのトリガが実行されます。[トリガ オン] と [トリガ オフ] の回数を使って、自動的にテストモードでリーダのトリガをかけることができます。トリガ頻度を計算したものがありますので、参考にしてください。

[トリガ オン] または [トリガ オフ] のどちらかの回数を減らすとサイクル時間が短縮され、よってトリガの頻度を増やすことができます。

注意: 読み取り設定、読み取るコード、また接続インターフェイスによってスピードに限界が生じることがあり、高速時には画像送信が無効になる場合があります。

一般的な使用例は次のとおりです。

- トリガ オン = 20 ms, トリガ オフ = 1980 ms -> 頻度 = 0.5 Hz (デフォルト)
- トリガ オン = 20 ms, トリガ オフ = 980 ms -> 頻度 = 1 Hz
- トリガ オン = 20 ms, トリガ オフ = 480 ms -> 頻度 = 2 Hz
- トリガ オン = 20 ms, トリガ オフ = 180 ms -> 頻度 = 5 Hz
- トリガ オン = 20 ms, トリガ オフ = 80 ms -> 頻度 = 10 Hz
- トリガ オン = 20 ms, トリガ オフ = 30 ms -> 頻度 = 20 Hz

Note: default,DM050,DM060,DM070,DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503