ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 設定で使用できる項目：

設定では RTM Lean のデータ取得設定を始め、その他の設定が可能です：

デバイス設定：データ取得対象となるデバイスを設定します。[デバイスの追加] ボタンでデバイスをリストに追加します。別の画面が開き、[ネットワークデバイスの追加] ボタンで、IPを基にデバイスを手動で追加します。デバイスのリストを更新するには [更新] ボタンを、指定したデバイスをリストから削除するには [手動で追加したデバイスの削除] ボタンを使います。[デバイスの削除] では追加したデバイスのリストからデバイスを削除できますが、操作に伴い収集したデバイスのデータ (画像や統計データなど) が失われる旨の警告メッセージ画面が現れます。RTM Lean でパスワード保護されたデバイスを監視することが可能ですが、設定には [ネットワーク] でユーザー名とパスワードを設定する必要があります。

データ収集：このリストには RTM Lean が収集できるすべての情報タイプが含まれます。収集したいデータはチェックボックスにチェックを入れます。デフォルトでは RTM Lean が統計データ (読み取り率、読み取り無効画像のカウント、平均デコード時間、トリガのカウント、トリガのオーバーラン、バッファのオーバーフロー、(有効になっている場合は) プロセス管理測定) を収集します。リストに入っているデータのタイプは、デフォルトの収集データには入っておらず、[設定] タブで設定できます。

- 無効な読み取りのトリガ詳細情報：有効にすると、読み取り無効が発生するたびに RTM Lean がトリガデータを保存します。読み取り無効画像に部分的な結果やマルチリーダ同期情報が含まれる場合は、これらも保存されます。

- 無効な読み取り画像 (FTPから)：有効にすると、読み取り無効画像がデバイスから RTM Lean に送信されます。

- 成功した読み取りのトリガ詳細情報：リボンメニュー > [トリガのパフォーマンス] ページ > [詳細ビュー] の使用を有効にする設定です。[トリガのパフォーマンス] は読み取りに成功した個々のトリガのデータを収集します。ここでのデータ値はすべて、[トリガのパフォーマンス] ページにある [プロットした値] ドロップダウンメニューで見ることができます。

- ヒートマップのコード位置：読み取りが成功すると、RTM Lean が検出した各コードの長方形を保存します。この情報は2D ヒートマップの作成に使用され、視野の中でコードを読み取る位置を表示します。

- デバイス設定変更：チェックを入れると、設定に変更があった時はデバイスが RTM Lean に通知します。RTM Lean はデバイスが送信したすべての設定ファイルを保存します。設定変更のイベントは [イベントの履歴] ページに表示され、エクスポートや比較ができるようになっています。

トリガ周波数によっては、トリガレベルのデータを有効にすることでシステムの速度が低下することがあります。

分類：Cognex In-Sight デバイスと DataMan デバイスがペアリングされていれば、読み取り無効のイベントの原因に基づき、RTMコントローラが分類データを収集することができます。画像の分類に使う In-Sight デバイスは [In-Sightからの画像分類データの収集] ボックスにチェックを入れ、ドロップダウンメニューから [分類用デバイス] を選択してください。分類画像を保存するには、[InSight 画像を RTM に保存] にチェックを入れます。

トリガの設定と読み取り無効画像の頻度によっては、画像を保存することでディスクの使用量が大幅に増えることがありますのでご注意ください。

DataManの通信スクリプトを上書きしないでください：デバイスに入っているスクリプトを上書きしたくない時に、このボックスにチェックを入れます。

ネットワーク：このペインには RTM Lean がアクティブに監視しているデバイスの名前とアドレスを表示します ([収集有効] の左にチェックマーク)。歯車アイコンをクリックするとサブメニューが開き、RTM Lean のデバイスの認識方法 (IPアドレスまたはMACアドレス) を決められます。パスワード保護されたデバイスからデータを収集したい場合は、左のリストから監視するデバイスを選択した後で、ユーザー名とパスワードを入力する必要があります。

Note: DM060,DM260,DM300,DM360,DM503,DM370, DM080, DM280,DM470,DM580, DM380,RTM_Lean