ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# バーストモードでのトリガに合ったパラメータの選び方：

バーストモードのトリガは動きを伴う場合の使用に適していますので、取り込み回数とカメラの下で動く対象に合った長さを捉えるための間隔を決めることが必要となります。一度間隔時間を決めると、対象の長さに応じて取り込み回数を調節することができます。計算に必要な変数は次のとおりです。

1. ライン速度 (mm/ 秒)

2. クワイエットゾーン (mm) を含むコードサイズ

3. FOV = 視野 (x または y、mm)

次の式を使って、間隔時間を算出することができます。

間隔時間 = 1000 * ((FOV – 2 (コードサイズ)) / ライン速度)

一度間隔時間を決めると、捉えるコードの長さに応じて取り込み回数を調節することができます。対象物の最大長 (mm) は次のとおりです。

取り込み回数 * (FOV – (2*コードサイズ))

(2*コードサイズ)という変数はフレームのオーバーラップを可能にします。これはコードが1つのフレーム (取得) で若干視野を外れている場合を考慮してのことです。(2*コードサイズ)は対象がきちんと収まっているフレーム同士の視野をだぶらせて、次のフレームの視野でコードが表示されるようにします。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503