ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# [動き検出]とは:

[動き検出] では、デバイスの視野に動きが検出されてから一定の時間、起動中のプレゼンテーション (自動読み取り) モード/セルフトリガモードに切り替わるよう、デバイスを設定することができます。

[動き検出] の設定は、トリガタイプがプレゼンテーションまたはセルフに設定されているときのみ可能です。[動き検出] が有効の場合、デバイスは画像を取得しなくても視野内に動くものがあるかないか、バックグラウンドで検出します。

動きが検出された場合、デバイスはプレゼンテーションまたはセルフトリガモードで画像を取得します。[タイムアウト] 設定では、デバイスがトリガ発動から動き検出状態に戻った後の時間を秒単位で特定することができます。ただし、タイムアウト時間は動きがあったり読み取りに成功するたびにリセットされます。

動きを検出するデバイスの感度は、[動き検出の感度] で設定できます。例えば設定を [高] にすると、視野で捉えた動きがわずかでも、プレゼンテーションモードかセルフトリガモードに切り替わります。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503