ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# バッファ済み画像設定の働き:

バッファ済み画像設定では、トリガでリーダが取得した画像や、リーダが撮ったライブ画像のバッファ方法を管理します。この設定を変更することでリーダの性能には影響ありませんが、画質、そしてリーダと Setup Tool 間の転送率にのみ影響が出ます。

- サイズ: デフォルトでは Setup Tool は取得した画像の全ピクセル中 1/4 を表示するか、ライブ表示中の一部画像を表示します。画像サイズを選択すると、リーダは各画像のサブサンプリングを実行できるようになります。 これによってリーダから Setup Tool への画像の転送速度が大幅に向上しますが、画像の精密さは若干損なわれます。

- 形式: デフォルトではリーダが取得した画像は .jpeg 形式で保存されます。 このフォーマットは .bmp 形式の画像に比べてそれほどメモリを必要としない上、リーダから Setup Tool への転送が早く行えるためです。

- 画像品質: .jpeg 形式で画像を扱う場合のみ使用できます。 スライダを使用して内部パラメータを調節することで、リーダから Setup Tool への転送速度を増減し、取得した画像がリーダでスムーズに処理できるようになります。

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503