ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# DotCode のプロパティ

データ行数と列数の指定:

データ行と列の最小数・最大数を指定することで、デコードしたシンボルの信頼性を高めることができます。

極性設定

デバイスが、背景に関連するモジュール (ドット) として定義するものを設定できます。[Dark on Light] 設定は、デバイスが明るい背景上で暗いドットをスキャンしたりデコードする場合で、[Light on Dark] 設定はその反対 (暗い背景上で明るいドット) の場合を表します。

デフォルトでは [どちらか一方] が設定されており、両方の種類のモジュールをそれぞれの背景に応じてスキャンします。ただし、デコードの速度はやや遅くなることがあります。

Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500