ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# リーダのネットワーク設定方法:

DataMan 8000 ワイヤレスリーダでは、ベースステーションでネットワーク設定を行います。有線リーダでは ネットワーク タブから設定を行います。

[DHCP サーバを使用する]を選択して、 (利用可能な場合は) DHCP サーバ からリーダに IP アドレスを割り当てるか、[固定IPアドレスを使用する]を選択して手動でIPアドレスを割り当てネットワーク設定をします。入力する値は担当のネットワーク管理者にお尋ねください。

設定を変更すると、"変更内容を有効にするには、再起動が必要です。今すぐ再起動しますか？" というメッセージが現れます。その際、「はい」をクリックしてください。「いいえ」をクリックすると、変更が実行されません。システム → 設定の保存を選んでから、リーダを再起動してください。

Note: DMAE50,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700