ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# [入力] タブの入力ラインそれぞれの働き:

[入力ライン アクション] でリーダのアクションを設定することができます。デフォルトではリーダは入力ライン 1、2、3 の信号には応答しません。入力ライン 0 と 1 だけが、トリガ信号に使用できます。

入力ラインの [コード登録]、[明るさの最適化]、[一致した文字列の登録]、[設定コードの読み取り] は、次回のトリガからアクションを実行します。

選択できるアクションは次の通りです:

- トリガオン＆トリガオフは、同じ入力ラインではデフォルトで有効になります。トリガオフはトリガオンの逆の機能になりますが、これらを別々のラインにつなげていれば、用途に合わせて個別に極性の設定ができます。

- [登録コード]で取得する画像から想定されるシンボルを登録しておくと、デコードにかかる時間を短縮することができます。

- [明るさの最適化]は、コードの読み取りに最も適した明るさと、イメージャの設定をリーダが選択します。

  注意: ROI のサイズが144以下の時は、明るさの最適化ができません。

- [一致した文字列の登録]は、デコードしたコードと以降のコードが合致するか検査します。

- [設定コードの読み取り] は、リーダが読み取りの対象を画像ではなく設定コードとして認識するものです。そのためトリガのカウントが減り、読み取り無効画像が発生しません。

- [バッファした読み取り無効画像を許可]は、読み取り無効画像であってもバッファする機能です。読み取り無効画像の原因を突き止めたい場合などに便利です。

- [極性] は、極性が設定されている場合に撮像のトリガ信号を変えます。

- [デバウンス遅延] テは、トリガ信号が有効と認識されるのに必要な検知時間を設定します。

Note: DM050,DM060