ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# コード出力を遅らせる設定方法:

コード出力の一時停止を設定するには、\Pause<time>; のシーケンスを [データフォーマット] ペインのテキストフィールドに追加します。

<time> の値はミリ秒で入れます。たとえば4秒待つ場合、このシーケンスは \Pause4000; となります。

この機能は USB HID または RS232 で使用できます。RS232 では、この機能は、DMCC コマンドの COM.RS232-ENABLE-PAUSE を使用するときに有効である必要があります。USB HID では、デフォルトで有効になっています。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500