ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 変更できるシステム設定:

ビープ音のオン/オフが可能です。

[アドバンスト] タブの [システム設定] メニューでは、コードを読み取ったときのリーダの挙動、コードの読み取りができなかったときのリーダの挙動、そして妥当性検査に失敗したコードを読み取った時のリーダの挙動を管理できます。

- 音程では、信号音の音程を制御します。

- 音の回数では、信号音が鳴る回数を制御します。

- LED の色では、リーダの (背面にある) ステータス表示灯の表示色を設定します。

- [振動を有効にする] で、読み取り成功を振動で伝えるかどうかを制御します。

Note: MX-1000,MX-1500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700